                                                           BUNGALOW                                                                        KONSTRUKTION
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	1. BODEN
Laminat/Fliessen

Schwammfolie 

Estrichbeton

PAE Folie

EPS Dämmung W 30
Wasserdicht Isolierung          

Stahlbeton Platte

Tampon Schotter

Gestampfte Erde
2. AUSSENWAND
GKF Platte
Holz Insttal. Lattung.    (Wärmedämmung 5)

Dampfbremse PE

OSB Platte 

Holzkonstruktion (Wärmedämmung 15)

OSB Platte 

EPS Dämmung W 20

Fasermörtel

Putz/Spachtelung

3. DECKE über EG
Holz Dachbinder (Wärmedämmung 20)

Holz Querlattung

Dampfbremse PE

GKF Platte

4. DACHTRAUFE
Dachfalzziegel

Holz Lattumg

Holz Konterlattung

Dampfdiffusions-

offene Folie

OSB Platte
Holz Dachbinder

Holz Querlattung

Aluminium Lamberie  in Farbe
MESSE in CM
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